*Projektni zadatak*

Daljinac®

-

Opametite svoju klimu

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti uključivanja/isključivanja klima uređaja

**Sadržaj:**

1. [**Scenario uključivanja/isključivanja klima uređaja**](#_8qt0yp4ec0xh) **4**

**1.1. Kratak opis 4**

**1.2. Tok događaja 4**

1. **Posledice 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Mesta izmene** | **Autor/i** |
| **4.3.2020.** | **1.0** | **Osnovna verzija** | **Ksenija Mladenović** |
| **7.3.2020.** | **1.1** | **Dopuna osnovne verzije** | **Ksenija Mladenović** |

# Scenario uključivanja/isključivanja klima uređaja

1.1. Kratak opis

Daje se mogućnost korisniku da po potrebi uključi ili isključi klima uređaj klikom na dugme koje se nalaze na kartici odgovarajuće sobe u kojoj se nalazi uređaj.

1.2. Tok događaja

**Glavni tok:**

1.2.1. Prijava korisnika na svoj nalog (koraci se nalaze u okviru funkcionalnosti *‚‚Logovanje korisnika”*).

1.2.2. Korisnik klikom na dugme *‚‚Prijava”* dobija prikaz kartica soba.

1.2.3. Korisnik klikom na karticu bira sobu u kojoj želi da uključi klimu.



1.2.4. Korisnik klikom na dugme uključuje klima uređaj.

1.2.5. Sistem komunicira sa Arduino komponentom i interno uključuje klimu, a boja dugmeta se menja u crvenu kao znak da klima trenutno radi

1.2.6. Sistem otvara dijalog sa obaveštenjem korisniku ‚‚Upravo ste uključili klimu”. Uključivanje klima uređaja je završeno.

**Alternativni tok:**

1.2.4. a) Ukoliko je dugme crvene boje klima je već uključena, pa korisnik može da je isključi.

Nastavlja se sa daljim koracima:

1.2.5.’ Sistem komunicira sa Arduino komponentom i interno isključuje klimu, a boja dugmeta se menja u zelenu kao znak da klima trenutno ne radi.

1.2.6.’ Sistem otvara dijalog sa obaveštenjem korisniku ‚‚Upravo ste isključili klimu”. Isključivanje klima uređaja je završeno.

1.2.7. Korak iz glavnog toka se u ovom slučaju neće izvršiti.

1. Posledice

Omogućavanjem uključivnja i isključivanja klima uređaja sa daljine se ostvaruje jedna od osnovnih namena projekta *‚‚Daljinac”*. Korisnici to mogu nesmetano i neograničen broj puta da učine.